广东新华印刷有限公司南海分公司

新北人轮转设备安装动力电源工程招标公告

广东新华印刷有限公司南海分公司因生产需要，现计划开展新北人轮转设备安装动力电源工程，按照公平、公正、公开原则，特将此工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

1. **项目名称**：广东新华印刷有限公司南海分公司新北人轮转设备安装动力电源工程
2. **项目限价**：200000.00元（含9%增值税）
3. **项目内容**
4. 以公司4号变压器的低压配电柜为起点，铺设一条规格为3\*240+2\*120、长约78米的电缆至二车间T1机中央空调旁，并安装总电箱；
5. 以该总电箱为起点铺设一条规格为3\*185+2\*95、长约76米电缆至新北人机位置旁的柱上，并安装设备开关电箱。
6. **工程项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 铜芯电缆 | ZC-YVJ22-0.6/1KV3\*240+2\*120 | 米 | 78 |  |  |
| 2 | 铜芯电缆 | zc-YJV-0.6/1KV3\*185+2\*95 | 米 | 76 |  |  |
| 3 | 金属线槽 | 150\*200 | 米 | 8 |  |  |
| 4 | 金属线槽 | 200\*200 | 米 | 22 |  |  |
| 5 | 金属线槽 | 150\*300 | 米 | 92 |  |  |
| 6 | 金属线槽 | 200\*300 | 米 | 24 |  |  |
| 7 | 镀锌角钢 | 40\*4 | Kg | 720 |  |  |
| 8 | 镀锌槽钢 | 10# | 米 | 14.8 |  |  |
| 9 | 钢丝软管 | Ø80 | 米 | 6 |  |  |
| 10 | 电箱 | 500\*850\*200\*1.2内压板 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 电箱 | 500\*900\*200\*1.2内压板 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 塑壳断路器 | NF630-CW 3P 500A | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 塑壳断路器 | NF400-CW 3P 400A | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 微型漏电开关 | BV-D 4P 63A | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 微型漏电开关 | BV-D 2P 25A | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 微型空气开关 | 3P C40A | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 微型空气开关 | 3P C63A | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 插座 | 10A二、三插座 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 电缆接线耳 | 240平方 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 电缆接线耳 | 185平方 | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 电缆接线耳 | 120平方 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 电缆接线耳 | 95平方 | 个 | 8 |  |  |
| 23 | 天桥外饰星板 | 0.3mm厚 | 平方 | 16 |  |  |
| 24 | 防鼠泥 | 1# | Kg | 10 |  |  |
| 25 | 修复水泥 | 400# | 包 | 1 |  |  |
| 不含税价 | 0 |
| 增值税（9%） | 0 |
| 含税总价 | 0 |

注：以上报价需为工程总价，包含但不限于材料、运输、安装及税费等所有费用。如有上述表格内未填写的收费项目，投标单位可自行添加。

1. **工程要求**
2. 施工地点：广东新华印刷有限公司南海分公司内（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）
3. 施工工期：20天（具体开工日期以实际签订的合同为准）
4. 总体要求：必须按招标单位提供的工程量清单设计标准施工，要做到规范操作，安全施工，保证工程质量和安全。
5. **投标须知**
6. 承包方式：本工程采用清单固定价格包干的形式。
7. 投标要求：
	1. 投标人应对工程现场和其周围环境进行考察，以获得有关编制投标文件和签署实施工程合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，现场考察的费用由投标人自己承担。
	2. 投标人应按招标人提供的报价单中的材料和规格等技术、质量参数要求来编写投标文件并如实填报标价，不得随意改动工程报价单中的项目内容及工程量，提交投标文件后不得再随意改动报价。
8. 保证金缴纳数额及形式：
	1. 本项目保证金为10000元，以现金、转账或电汇的形式交纳（注：**必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注动力电源工程项目）**，以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件**封装**在一个信封中。
	2. 投标人的保证金，在确定中标人之日起二十个工作日内按保证金来源原额无息退回。
	3. 有下列情形之一的，保证金被依法没收：
		1. 未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；
		2. 未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；
		3. 法律法规规定的其他情形。
9. **报价文件的构成**
10. 营业执照复印件、法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，代理人身份证复印件和联系方式。
11. 税务登记证、项目相关许可证书、**电力工程施工总承包资质证书（叁级及以上）**和其他项目相关资质书。
12. 施工方案及具体施工日程安排。
13. 其他文件和资料：工程质量保修承诺书（工程质量保证期为一年或以上）、工程施工安全承诺书等。
14. 工程报价单。

注：投标人必须按照以上要求准备投标文件。以上文件为投标文件必备内容并将作为评标参考依据，如有其他内容，投标人可根据实际情况编制。**投标文件须全部加盖公章**。

如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。

1. **报价文件的递交**

1.报价文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2022年4月26日上午11：00。

2.开标时间：2022年4月26日。

3.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

1. **招标单位开户银行及业务联系方式**

开户银行：中国工商银行佛山南海蟾丰支行

**（如网银上无法查到蟾丰支行，可直接录入中国工商银行佛山盐步支行）**

**行号：102588002290**

开户银行帐号：2013813119200011065

招标人：广东新华印刷有限公司南海分公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：曹小姐（文件接收）

联系电话：0757-85725393；18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

广东新华印刷有限公司南海分公司

 2022年4月13日