广东新华印刷有限公司

宽幅面冲版机采购项目招标公告

我司现计划采购一台宽幅面冲版机，按照公平、公正、公开原则，特将本次采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

 **一、项目名称：**广东新华印刷有限公司宽幅面冲版机采购项目（3-20）

 **二、商务要求**

 1.限价：96000元/台（含13%增值税）；

2.货期：中标后10个工作日内完成安装调试。（此条款不允许负偏离）

**三、技术要求**

1. 电脑全过程控制，显影—水洗—上胶—烘干，一次完成；

2. 显影速度、毛刷转速需支持无级调速；

3. 显影温度、烘干温度数显，有报警及显错功能；

4. 药液温控精度在±0.5℃范围内；

5. 显影药水过滤系统，具有过滤系统自动报警提醒更换滤芯功能；

6. 配有药水自动补充系统；

7. 配有显影液自动补充系统；

8. 省水功能，版到喷水、版离水停；

9. 自动胶辊润湿功能；

10.自动清洗上胶辊轴功能；

11.胶辊各项误差小于等于0.03mm，采用低结垢材料；

12.机器内部所有辊轴、毛刷、过桥等，均需支持徒手拆装；

13.配有进水过滤器；

14.机器内部需配有快速取水接口：

|  |  |
| --- | --- |
| 最大版宽 | ≥1150mm |
| 显影容量 | ≥60L |
| 最小版长 | ≤300mm |
| 版厚 | 0.15-0.4mm（不小于此范围） |
| 显影温度 | 15-40℃（不小于此范围） |
| 显影速度 | ≤30s |
| 毛刷转速 | 20-150转/分(rpm)（不小于此范围） |
| 机器尺寸 | 长度＜2000mm；宽度＜1480mm |

**四、其他要求**

1.保证金缴纳数额及形式：

1.1本项目保证金为2000元，以现金、转账或电汇的形式交纳**（**注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注“**冲版机项目（3-20）**”），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

1.2投标人的保证金，在确定中标人之日起二十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

1.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

1.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

1.3.2未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；

1.3.3法律法规规定的其他情形。

**五、报价文件的构成**

1. 营业执照;

2. 法定代表人身份证明书、法定代表人投标授权委托书，投标代理人身份证复印件、联系方式;

3.税务登记证、项目相关许可证书、项目相关资质书;

**\*4.报价单（需提供所报设备的具体参数文件）;**

5.投标保证金缴纳凭证;

6.投标人认为有必要提交的声明和文件。

**注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，投标文件须全部加盖公章。如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。**

**六、投标文件的递交**

1.投标文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2023年3月27日10：00。

2.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

七、招标单位开户银行及业务联系方式

开户银行：中国工商银行广州沙河支行

开户银行账号：3602002709000291767

招标人：广东新华印刷有限公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：高先生（项目咨询）18666368572

刘先生（文件接收） 0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

广东新华印刷有限公司

 2023年3月20日