广东新华印刷有限公司墨泵采购项目招标公告

我司现计划采购两套气动式墨泵，按照公平、公正、公开原则，特将本次采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

 **一、项目名称：**广东新华印刷有限公司墨泵采购项目。

 **二、商务要求**

 1.限价：480000元两套共计8台（含13%增值税）；

1. 货期：合同签订后14天内完成安装调试（此条款不允许负偏离）；
2. 试用期：\*免费提供我司试用一季教材生产周期，若试用合格则按公开招标价格购买，不满意则无条件退回；
3. 质保期：安装调试合格后，质保一年。
4. **产品要求**
5. \*油墨泵需选用原装进口一线品牌，泵的参数仅为铭牌数据，最终泵需满足印刷高峰的供墨需求。
6. 油墨泵应满足所用油墨桶尺寸大小，要求使用柱塞泵，马达具有防结霜抗水功能。
7. 气控要求配置防止泵的空打功能，立柱选用三寸双立柱结构，整体焊接成型，集成气控模块。
8. \*需提供中央供墨系统的安装调试服务，并对原旧泵控制系统改造适应新系统。
9. 墨泵控制系统需实现管路系统的零压力控制，有效保护阀门系统。
10. \*压盘采用铸铝双层密封，压盘密封圈要求整根结构，便于后期快速更换。
11. **技术要求**
12. 工作气压范围：0.3-0.69兆帕。
13. \*最高输出压力：≥28兆帕。
14. \*压比：≥40:1。
15. 60循环/分的流速：6升/分
16. 出胶口尺寸：3/4英寸NPT(M) 。
17. 泵体材质：碳钢、不锈钢、UHMEPE/PTFE。

**五、其他要求**

1.保证金缴纳数额及形式：

1.1本项目保证金为5000元，以现金、转账或电汇的形式交纳**（**注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注“**两套墨泵项目**”），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

1.2投标人的保证金，在确定中标人之日起二十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

1.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

1.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

1.3.2未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；

1.3.3法律法规规定的其他情形。

2.投标人需有供墨系统配套安装服务经验。

**六、报价文件的构成**

1. 营业执照。

2. 法定代表人身份证明书、法定代表人投标授权委托书，投标代理人身份证复印件、联系方式。

3.税务登记证、项目相关许可证书、项目相关资质书。

**\*4.报价单（需提供所报设备的具体参数文件）。**

5.投标保证金缴纳凭证。

**注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，投标文件须全部加盖公章。如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。**

**七、投标文件的递交**

1.投标文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2023年3月30日9：00。

2.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

**八、招标单位开户银行及业务联系方式**

开户银行：中国工商银行广州沙河支行

开户银行账号：3602002709000291767

招标人：广东新华印刷有限公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：高先生（项目咨询）18666368572

刘先生（文件接收） 0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

**以上带\*条款不允许负偏离**

广东新华印刷有限公司

 2023年3月23日